**询价通知书**

采购项目编号：CT-SX-2025074

采购项目名称：警校关于模拟街区改造项目

采 购 人名称：常州市公安局

常州市城投建设工程招标有限公司

二〇二五年七月

**常州市公安局警校关于模拟街区改造项目询价公告**

项目概况

常州市公安局警校关于模拟街区改造项目的潜在供应商应在常州市城投建设工程招标有限公司（http://www.czctzb.com/）获取采购文件，并于2025年08月12日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

1.项目编号：CT-SX-2025074

2.项目名称：警校关于模拟街区改造项目

3.采购方式：询价

4.预算金额：人民币189680元

5.最高限价：人民币189680元

6.采购需求：为进一步拓展警校模拟街区使用功能，打造一个能移动、多变化、可观摩的模拟警情训练场景，最大程度还原警情原貌，提升训练多样化、时效性和安全性，现对模拟街区进行改造。

7.合同履行期限：合同签订后40天内完成项目建设。质保期为验收合格后两年。施工方案需经采购方审核后方可进行施工。

8.本项目不接受联合体。

**二、申请人的资格要求**

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信行为记录名单；

9.拟投入本项目的项目经理须具备建筑工程专业注册二级建造师及以上资质和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》(B证)(须提供本单位为其缴纳的最近一期社保证明);

10.供应商具备有效的《安全生产许可证》。

**三、获取采购文件**

1.时间：2025年07月30日起

2.地点：常州市城投建设工程招标有限公司网站

3.方式：直接下载，链接如下：

**四、响应文件提交**

截止时间：2025年08月12日14点00分（北京时间）

地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）

**五、开启**

时间：2025年08月12日14点00分（北京时间）

地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.本项目不组织现场踏勘，供应商自行踏勘现场。

2.参加询价的供应商若认为询价文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在响应文件提交截止期2日前以书面形式向常州市城投建设工程招标有限公司提出。对于未提出澄清要求又参与了该项目的供应商将被视为完全认同该询价文件，响应文件提交截止期后不再受理针对询价文件的相关质疑和投诉。传真:0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：常州市公安局

地 址：常州市新北区龙锦路1588号

联系方式：邵俊 0519-81993183

2.采购代理机构信息

名 称：常州市城投建设工程招标有限公司

地　　址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：丁洁

电　　 话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6031）

**常州市公安局警校关于模拟街区改造项目询价通知书**

**一、采购内容及要求**

**（一）采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 图片 | 数量 |
| 1 | A单元组件 | 件 | 1.结构框架采用优质碳钢管焊接而成，结构强度高，可靠性强；2.每块板墙外板由上下两块可拆卸板块组成，并支持灵活拆卸，实现多功能组合更换，门板可以实现快速插接安装，安装更便捷；可根据实际训练及场景要求，灵活更换透明板、铁网板、射击观察口板等。3.每块门板配2个不锈钢拉手，方便安装搬运；4.每块门板连接处采用插接式双向插接卡位，可单独拆卸，任意安装；5.框架整体焊接后，表面喷涂颜色做防锈处理；6.尺寸规格：约2M\*1M |  | 83 |
| 2 | B单元组件 | 件 | 1.结构框架采用优质碳钢管焊接而成，结构强度高，可靠性强；2.带窗的板墙由两扇可以开启窗和固定门板组成，窗可以实现内外双向开启，最大开启角度0-180°，方向可调，实现对称互换性，安装便捷，维修更换方便；3.门板和窗分别采用4mm铝塑板和4mm有机玻璃板组合，更换及安装方便快捷；4.每块门板配2个不锈钢拉手，方便安装搬运；5.每块门板连接处采用插接式双向插接卡位，可单独拆卸，任意安装；6.框架整体焊接后，表面喷涂颜色做防锈处理；7.尺寸规格：2M\*1M |  | 2 |
| 3 | C单元组件 | 件 | 1.结构框架采用优质碳钢管焊接而成，结构强度高，可靠性强；2.带门的板墙可以实现内外双向开启，方向可调，实现对称互换性，安装便捷，维修更换方便；3.门板和窗采用4mm有机玻璃和4mm铝塑板组合，最大开启角度0-180°，可以实现透明效果和不透明组合更换，安装更换便捷；4.门板配有可调节旋转限位板；5.每块门板连接处采用插接式双向插接卡位，可单独拆卸，任意安装；6.门板底部撞击位置，设有撞击标识，破门而入时撞击可靠位置；7.框架整体焊接后，表面喷涂颜色做防锈处理；8.尺寸规格：2M\*1M |  | 6 |
| 4 | 90°单元组件 | 件 | 1.结构框架采用优质碳钢管焊接而成，结构强度高，可靠性强；2.每个立柱连接处采用挂钩式双向插接卡位，材料优质碳钢板；3.90°单元组件可以实现拐角两两插接固定衔接，上下方向可以调节，每块立柱可以实现单独拆卸，更换和变换布局更加灵活；4.框架整体焊接后，表面喷涂颜色做防锈处理； |  | 4 |
| 5 | 180°单元组件 | 件 | 1.结构框架采用优质碳钢管焊接而成，结构强度高，可靠性强；2.每个立柱连接处采用挂钩式双向插接卡位，材料优质碳钢板；3.180°单元组件可以实现拐角3扇门板插接固定衔接，每块立柱可以实现单独拆卸，更换和变换布局更加灵活；4.框架整体焊接后，表面喷涂颜色做防锈处理； |  | 11 |
| 6 | 休息观摩棚 | 套 | 18m长、3m宽钢混结构，含基础安装和整体交付 |  | 1 |
| 7 | 模拟街区房屋修补和内部改造 | m2 | 30mm厚干硬性水泥砂浆粘结层;800\*800地砖;白水泥擦缝 | 地砖 | 36.4 |
| 8 | 模拟街区房屋修补和内部改造 | m2 | 原墙面乳胶漆铲除 | 铲除涂料 | 67.76 |
| 9 | 模拟街区房屋修补和内部改造 | m2 | 墙面:三遍刮腻子找平;乳胶漆三度(封底漆一道); | 墙面乳胶漆 | 67.76 |
| 10 | 模拟街区房屋修补和内部改造 | m | 2-3厚建筑陶瓷粘结剂;100mm瓷砖踢脚线安装(专用胶收口); | 地砖踢脚线 | 24.2 |
| 11 | 模拟街区房屋修补和内部改造 | 项 |  | 改木门 | 1 |
| 12 | 模拟街区房屋修补和内部改造 | 项 | 服务台拆除：3.8\*0.681.05及拆除垃圾外运 | 服务台拆除 | 1 |
| 13 | 模拟街区房屋修补和内部改造 | 项 | 管内穿线;BV-3\*2.5;铜芯;插座开关面吧，地插； | 配管及配线 | 1 |
| 14 | 模拟街区房屋修补和内部改造 | 项 | 室内;污水;地面开槽;硬聚氯乙烯（PVC－U）排水管;DN50;承插连接;配套管件、配套胶水，粘结;闭水、通球、通水; | 空调水排污管 | 1 |
| 15 | 模拟街区房屋修补和内部改造 | 套 | 吸顶灯 | 普通灯具 | 4 |

1. **基本要求**

1.供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合询价通知书规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的验收。

2.供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3.供应商成交后须与采购人在磋商产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；成交供应商开始制造或采购产品之前，采购人有权要求成交供应商对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

**（三）服务要求**

1、施工单位在施工过程中注意施工垃圾的存放、运输和处理，严禁随意倾倒。做好施工人员安全培训工作，安装过程中做好相关保障措施。

2、墙板与墙板之间使用4个U型插销连接，使用铁锤辅助安装。

3、拆卸时，用铁锤将4个U型插销取下即可。

4、搬运、组装与拆卸时要多人配合，预防砸伤。

5、因板房单元与地面不连接，避免出现“一字型”单独墙体。

6、2面墙连接（90°转角）使用90°单元组件（L型），3面墙连接使用180°单元组件（T型）连接。

7、搬运、安装及拆卸时注意漆面防护，如有掉漆及时补漆。

8、定期检查板房单元，如发现因掉漆出现生锈，请将锈迹打磨处理后补漆即可。

9、遇雨雪、大风等恶劣天气请将门、窗上锁；闲置的板房单元要及时清理表面积水、积雪。

10、搬运及安装时注意轻拿轻放。

**（四）付款方式**

项目验收合格后，根据审定价一次性支付所有项目款。

**二、询价响应文件的内容：**

**（一）资格证明材料**

★1.营业执照副本

2.供应商简介（含供应商规模、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍等

★3.供应商资格声明函（附件1）

★4.响应函（附件2）

★5.法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件（双面）（附件3）

★6.授权委托书、代理人身份证复印件（双面）、供应商近三个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录（如果有授权委托情况的，必须提供）（附件4）

★7.拟投入本项目的项目经理须具备建筑工程专业注册二级建造师及以上资质和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》(B证)(须提供本单位为其缴纳的最近一期社保证明)；

★8.供应商具备有效的《安全生产许可证》；

★9.提供该项目的**实景**效果图方案(不低于3张)；

★10.提供“信用中国”网站下列查询截图：

（1）信用记录行政处罚(www.creditchina.gov.cn)

（2）失信被执行人（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）

（3）重大税收违法案件当事人名单

（https://www.creditchina.gov.cn/zhuanxiangchaxun/zhongdashuishouweifaanjian/）

（4）严重失信行为记录名单

（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/shixinheimingdan/）

**（二）符合性证明材料**

★1.报价一览表（附件5）

★2.报价明细表（附件6）

3.服务承诺书（附件7）

★4.偏离表（附件8）

5.其他资料

**（三）说明**

1.询价响应文件中复印件需加盖供应商公章，带“★”内容均必须提供并加盖供应商公章，否则将作为无效响应文件处理。

2.询价响应文件提供装订的**壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“电子文档”（载体采用“电子光盘”或“U盘”，内容包含全套响应文件）。正本、副本、电子文档均应当密封，**所有封袋上都应写明供应商名称、项目名称、项目编号、年月日，加盖供应商公章。纸质版投标文件正本和副本如有不一致之处，以纸质版正本为准。

3.供应商应保证所提供的上述资料的真实性和合法性。

4.供应商违反上述规定的，其响应文件将被作为无效响应文件，不予拆封和参加评审。**三、报价要求**

1.本项目报价为固定总价，报价货币为人民币，评审时以人民币为准。报价应包括询价通知书所确定的采购范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。采购人不再支付其他任何费用。

2.**本项目的最高限价为189684.12元，报价高于最高限价的作为无效响应处理。**

3.供应商应按照询价通知书中提供的格式完整、正确填写报价一览表、报价明细表。报价明细表中的报价应与报价一览表的总价完全一致，如有不一致的，以报价一览表的报价为准。

4.培训服务费用报价：由各供应商根据企业自身情况自行决定是否单列。如供应商单列培训费用，则自行将询价通知书所提供的“报价明细表”格式扩展。

5.供应商需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

**四、评审、定标方法**

1.报价在采购预算价格以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的响应文件不进行评审，也不得成交。本项目采用最低评标价法，即在满足询价通知书实质性要求，并符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

2.采购人授权询价小组直接确定成交供应商。

**五、出现下列情形之一的，终止询价采购活动**

1.因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足2家的。

**六、成交结果及公示**

代理机构将成交结果在原公告媒体上予以公告。公告期限为自公告发布之日起1个工作日。

**七、成交通知书**

1.成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

2.成交通知对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交单位供应商放弃成交资格，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。

3.采购人及代理机构对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

**八、代理机构服务费**

|  |  |
| --- | --- |
| **中标金额** | **服务费金额** |
| 10万元（不含）以下 | 1000元 |
| 10万元（含）至20万元（不含） | 1500元 |
| 20万元（含）至30万元（不含） | 2000元 |

**服务费按照上述标准收取并由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将代理机构服务费付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。**

收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司

开户银行：中国建设银行常州大成苑支行

银行账号：32001624236052500905

**十、合同签订**

1.成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

2.询价通知书、供应商的询价响应文件及询价过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

3.合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

4.成交供应商因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起2日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。如成交供应商无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃成交资格，并承担违约责任，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的候选人签订合同或重新委托进行采购。

**十一、合同主要条款**

**采购人（以下称甲方）:** 合同编号：

**供应商（以下称乙方）:** 签订地点：

合同时间: 年 月 日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

**第一条 合同标的**

乙方根据甲方需求提供下列产品： ，产品名称、规格及数量详见乙方询价响应文件。

**第二条 合同价格**

**签约合同总价（人民币，下同）： 元（小写 ）。**

本项目合同总价包括询价通知书所确定的采购范围相应货物的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。甲方不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

**第三条 组成本合同的有关文件**

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）询价通知书（编号： ） （2）乙方提供的询价响应文件；

（3）成交通知书； （4）甲乙双方商定的其他文件等。

**第四条 合同款结算及支付**

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价。

4.付款方式：项目验收合格后，根据审定价一次性支付所有项目款。

**第五条 违约责任**

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足询价通知书要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

**第六条 合同的变更和终止**

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

**第七条 合同的转让**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

**第八条 不可抗力**

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

**第九条 质量问题或缺陷的索赔**

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

 甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

**第十条 争议的解决**

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

**第十一条 诚实信用**

乙方应诚实信用，严格按照询价通知书要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

**第十二 合同生效及其他**

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

|  |  |
| --- | --- |
| **甲 方**： 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人：电话： 传真：  | **乙 方**：单位名称（章）：单位地址：法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真：开户银行： 帐号：  |

**见证方**：

代理机构（章）：**常州市城投建设工程招标有限公司**

经办人： 电 话：

**附件：1.供应商资格声明函**

**供应商资格声明函**

常州市公安局、常州市城投建设工程招标有限公司：

按照询价通知书要求的“申请人的资格要求”，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为 ，全称为 ，统一社会信用代码为 ，法定代表人（单位负责人）为 ，具有独立承担民事责任的能力**（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）**。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1.与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2.我单位直接控股的其他单位如下：

3.与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日 期： 年 月 日

**附件：2.响应函**

**响应函**

常州市公安局、常州市城投建设工程招标有限公司 ：

我单位收到贵单位“ 号”询价通知书后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的询价活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.我单位愿意遵守贵单位有关采购的各项规定，提供询价通知书中要求的所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

2.我单位承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位承诺保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，我单位承担全部责任。

4.我单位承诺该询价响应文件在询价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按询价通知书中的规定，本询价响应文件的有效期限为投标开始后60天。

5.我单位愿意按询价通知书规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。询价报价包括但不限于询价通知书所确定的采购范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。采购人不再支付其他任何费用。

6.我单位认为贵单位有权决定成交供应商，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的供应商。

7.我单位愿意遵守询价通知书中所列的收费标准，按询价通知书的规定支付成交服务费。

8.如果我单位的询价响应文件被接受，愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任，同时严格履行询价通知书中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

9.与本次询价有关的正式通讯地址为：

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

地址：

电话： 传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

日期： 年 月 日

**附件：3.法定代表人资格证明书**

**法定代表人资格证明书**

供应商名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系               的法定代表人。为实施 （ 号） 的工作，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

                 供应商：（公章）

              法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

**附件：4.授权委托书**

**授权委托书**

本授权委托书声明：我 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本次磋商中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的磋商、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人签字或盖章： 职务： 单位名称： 身份证号码： | 日期：联系电话：地址： |
| 委托代理人（被授权人）签字或盖章：职务： 单位名称： 身份证号码： | 日期：联系电话：地址： |
| 供应商公章： 地址： 传真： 开户行：帐号： | 电话：邮编： |

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

**附件：5.报价一览表**

**报价一览表**

供应商（公章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目总价 | ￥ 大写：人民币 元 |
| 质保期 |  |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年 月 日

**附件：6.报价明细表**

**报价明细表**

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 图片 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | A单元组件 | 件 | 1.结构框架采用优质碳钢管焊接而成，结构强度高，可靠性强；2.每块板墙外板由上下两块可拆卸板块组成，并支持灵活拆卸，实现多功能组合更换，门板可以实现快速插接安装，安装更便捷；可根据实际训练及场景要求，灵活更换透明板、铁网板、射击观察口板等。3.每块门板配2个不锈钢拉手，方便安装搬运；4.每块门板连接处采用插接式双向插接卡位，可单独拆卸，任意安装；5.框架整体焊接后，表面喷涂颜色做防锈处理；6.尺寸规格：约2M\*1M |  | 83 |  |  |
| 2 | B单元组件 | 件 | 1.结构框架采用优质碳钢管焊接而成，结构强度高，可靠性强；2.带窗的板墙由两扇可以开启窗和固定门板组成，窗可以实现内外双向开启，最大开启角度0-180°，方向可调，实现对称互换性，安装便捷，维修更换方便；3.门板和窗分别采用4mm铝塑板和4mm有机玻璃板组合，更换及安装方便快捷；4.每块门板配2个不锈钢拉手，方便安装搬运；5.每块门板连接处采用插接式双向插接卡位，可单独拆卸，任意安装；6.框架整体焊接后，表面喷涂颜色做防锈处理；7.尺寸规格：2M\*1M |  | 2 |  |  |
| 3 | C单元组件 | 件 | 1.结构框架采用优质碳钢管焊接而成，结构强度高，可靠性强；2.带门的板墙可以实现内外双向开启，方向可调，实现对称互换性，安装便捷，维修更换方便；3.门板和窗采用4mm有机玻璃和4mm铝塑板组合，最大开启角度0-180°，可以实现透明效果和不透明组合更换，安装更换便捷；4.门板配有可调节旋转限位板；5.每块门板连接处采用插接式双向插接卡位，可单独拆卸，任意安装；6.门板底部撞击位置，设有撞击标识，破门而入时撞击可靠位置；7.框架整体焊接后，表面喷涂颜色做防锈处理；8.尺寸规格：2M\*1M |  | 6 |  |  |
| 4 | 90°单元组件 | 件 | 1.结构框架采用优质碳钢管焊接而成，结构强度高，可靠性强；2.每个立柱连接处采用挂钩式双向插接卡位，材料优质碳钢板；3.90°单元组件可以实现拐角两两插接固定衔接，上下方向可以调节，每块立柱可以实现单独拆卸，更换和变换布局更加灵活；4.框架整体焊接后，表面喷涂颜色做防锈处理； |  | 4 |  |  |
| 5 | 180°单元组件 | 件 | 1.结构框架采用优质碳钢管焊接而成，结构强度高，可靠性强；2.每个立柱连接处采用挂钩式双向插接卡位，材料优质碳钢板；3.180°单元组件可以实现拐角3扇门板插接固定衔接，每块立柱可以实现单独拆卸，更换和变换布局更加灵活；4.框架整体焊接后，表面喷涂颜色做防锈处理； |  | 11 |  |  |
| 6 | 休息观摩棚 | 套 | 18m长、3m宽钢混结构，含基础安装和整体交付 |  | 1 |  |  |
| 7 | 模拟街区房屋修补和内部改造 | m2 | 30mm厚干硬性水泥砂浆粘结层;800\*800地砖;白水泥擦缝 | 地砖 | 36.4 |  |  |
| 8 | 模拟街区房屋修补和内部改造 | m2 | 原墙面乳胶漆铲除 | 铲除涂料 | 67.76 |  |  |
| 9 | 模拟街区房屋修补和内部改造 | m2 | 墙面:三遍刮腻子找平;乳胶漆三度(封底漆一道); | 墙面乳胶漆 | 67.76 |  |  |
| 10 | 模拟街区房屋修补和内部改造 | m | 2-3厚建筑陶瓷粘结剂;100mm瓷砖踢脚线安装(专用胶收口); | 地砖踢脚线 | 24.2 |  |  |
| 11 | 模拟街区房屋修补和内部改造 | 项 |  | 改木门 | 1 |  |  |
| 12 | 模拟街区房屋修补和内部改造 | 项 | 服务台拆除：3.8\*0.681.05及拆除垃圾外运 | 服务台拆除 | 1 |  |  |
| 13 | 模拟街区房屋修补和内部改造 | 项 | 管内穿线;BV-3\*2.5;铜芯;插座开关面吧，地插； | 配管及配线 | 1 |  |  |
| 14 | 模拟街区房屋修补和内部改造 | 项 | 室内;污水;地面开槽;硬聚氯乙烯（PVC－U）排水管;DN50;承插连接;配套管件、配套胶水，粘结;闭水、通球、通水; | 空调水排污管 | 1 |  |  |
| 15 | 模拟街区房屋修补和内部改造 | 套 | 吸顶灯 | 普通灯具 | 4 |  |  |
| 合计： |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

表式参考，可根据项目情况自行调整

**附件：7.质保及售后服务承诺书**

**质保及售后服务承诺书**

服务承诺如下：

质保承诺如下：

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件：8.偏离表**

**偏 离 表**

供应商应对询价通知书中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本表格中写“无”，并附在响应文件中。

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 章节号 | 供应商的偏离 | 供应商偏离的理由 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**本询价通知书的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有**

**（全文完）**